администрация Дубровского сельского поселения

**Постановление**

от 04.08.2023 г. №. 50

Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования на территории

Дубровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Дубровского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 29.06.2022 г. № 20, Уставом Дубровского сельского поселения, администрация Дубровского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить «Правила содержания и эксплуатации детских площадок, детского игрового и спортивного оборудования на территории Дубровского сельского поселения (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит размещению на официальном сайте Дубровского сельского поселения

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дубровского сельского поселения Т.Г. Хаиров

Приложение к постановлению администрации

Дубровского сельского поселения

от 04.08.2023г. № 50

**ПРАВИЛА**

**СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕТСКОГО ИГРОВОГО**

**И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

**На территории ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1) Настоящие «Правила содержания и эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования на территории Дубровского сельского поселения (далее Правила) разработаны в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, с учетом требований, предъявляемых нормами Российского и международного законодательства, к безопасности оборудования и (или) покрытия для детских игровых площадок, а также требований, предъявляемых к процессу эксплуатации детских площадок, игрового и спортивного оборудования.

2) Для целей применения Правил: используются следующие понятия:

 «детская игровая площадка» - специально оборудованная территория, предназначенная для игры детей, включающая в себя соответствующие оборудование и покрытие;

«детское игровое оборудование» - оборудование, установленное на детской игровой площадке, либо в ином специально отведенном месте, с которым или на котором дети могут играть индивидуально или группой;

«спортивное оборудование» - сложно-технологическое и/или крупногабаритное изделие, размещаемое на специально отведенной площадке, либо вне её, и предназначенное для выполнения физических упражнений, проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований;

«покрытие» - участок поверхности детской игровой площадки размером не менее зоны приземления, используемый совместно с детским игровым оборудованием;

«ударопоглащающее покрытие» - покрытие, способное смягчать удары от падения и прыжков, снижать ускорение рассеиванием кинетической энергии удара за счет местной деформации или вытеснения материала покрытия, выполненное из искусственного специального прорезиненного материала, либо из специальных сыпучих веществ (песок и т.д.) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1177–2013;

«ремонт» - комплекс операций по восстановлению оборудования и (или) покрытия в целях обеспечения их исправности, работоспособности и безопасности.

**2. ТРЕБОВАНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕТСКИХ** **ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕТСКОГО ИГРОВОГО** **И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

1) Размещение детской игровой площадки, детского игрового и спортивного оборудования должно производиться, с учетом Правил благоустройства территории Дубровского сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Дубровского сельского поселения от 29.06.2022 г. № 20.

2) При размещении детской площадки, а также размещении игрового и (или) спортивного оборудования в обязательном порядке должны учитываться следующие позиции:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);

- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки, либо на территории размещения детского игрового и (или) спортивного оборудования;

- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки либо отдельно расположенного детского игрового и (или) спортивного оборудования (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);

- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;

- ограждение площадки, а также детского игрового и (или) спортивного оборудования от близко проходящего транспорта.

3) Поверхность игровой площадки, а также территории, на которой размещено детское игровое и (или) спортивное оборудование, должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

4) Территория на которой расположено детское игровое и (или) спортивное оборудование должна предусматривать беспрепятственный доступ к оборудованию детей с ограниченными возможностями и обеспечивать безопасность их пребывания на детской игровой площадке.

5) Детское игровое и спортивное оборудование должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно нормативным документам и инструкциям производителя.

**3. ТРЕБОВАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ**

**И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК**

1) Материалы, из которых изготовлено детское игровое и спортивное оборудование и покрытие детских игровых площадок (далее – площадки) в процессе эксплуатации не должны:

а) оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации;

б) при нагревании на солнце вызывать термический ожог при контакте с кожей пользователя;

в) относиться к легковоспламеняющимся материалам;

г) относиться к чрезвычайно опасным по токсичности продуктам горения;

д) относиться к материалам, свойства которых недостаточно изучены.

2) Оборудование и его элементы должны быть сконструированы таким образом, чтобы:

а) соответствовать возрастной группе детей, для которых они предназначены;

б) был очевиден и легко распознаваем ребенком возможный риск при игре;

в) лица, присматривающие за детьми, имели возможность доступа внутрь оборудования для оказания помощи детям;

г) не допускалось скопление воды на поверхности оборудования и обеспечивались свободный сток и просыхание.

3) Конструкция оборудования:

а) должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и неизменяемость;

б) должна иметь защиту от коррозии и старения с учетом степени агрессивности среды и стойкости используемых материалов;

в) не должна иметь выступающих элементов с острыми концами или кромками;

г) не должна иметь шероховатых поверхностей, способных нанести травму пользователю;

д) должна иметь гладкие сварные швы;

е) должна иметь закругленные углы и края любой доступной для пользователей части оборудования;

ж) должна исключать возможность демонтажа без применения специализированных инструментов;

з) должна иметь защиту от несанкционированного доступа к элементам (комплектующим) оборудования, подлежащим периодическому обслуживанию или замене;

и) должна иметь размеры поперечного сечения элементов оборудования для захвата, при которых обеспечивается возможность захвата детьми;

к) должна обеспечивать безопасные расстояния между подвижными элементами оборудования и поверхностью игровой площадки;

л) должна обладать необходимой несущей способностью к возникающим нагрузкам.

4) Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики и т.п.) должно иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга и расположенных на разных сторонах оборудования.

Конструкция доступов должна исключать возможность их блокирования и обеспечивать при необходимости оказание помощи детям без каких-либо дополнительных средств.

5) Поверхности платформ, проходов, трапов и лестниц должны исключать скольжение.

6) Ударопоглощающее покрытие не должно иметь опасных выступов. При применении в качестве ударопоглощающего покрытия несыпучих материалов оно не должно иметь участков, на которых возможно застревание частей тела или одежды ребенка. Ударопоглощающее покрытие должно сохранять свои свойства вне зависимости от климатических условий.

7) Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, сколов и т. п.).

8) Для защиты от падения оборудуют перила и ограждения.

**4. ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК,**

**ДЕТСКОГО ИГРОВОГО И СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

1) Контроль за техническим состоянием оборудования площадок и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляют собственник в соответствии с настоящими Правилами, либо пользователь в соответствии с договором безвозмездного пользования недвижимым имуществом, либо договором предоставления услуг по содержанию детской игровой площадки, детского игрового и(или) спортивного оборудования.

 2) Контроль за техническим состоянием оборудования площадок осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 “Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и включает:

2.1. Осмотр и проверка оборудования (первоначальный осмотр) – проводится перед вводом оборудования в эксплуатацию.

Проводится с целью проверки соответствия установленного оборудования техническому паспорту, проекту (при наличии), нормативным документам и инструкциям производителя.

По окончании проверки оборудования составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию, подписанный организацией, установившей оборудование и представителем собственника, либо пользователя.

2.2. Регулярный визуальный осмотр – проводится с целью обнаружения очевидных неисправностей оборудования и посторонних предметов, представляющих опасность (например: разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования, отсутствие деталей оборудования).

2.3. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки устойчивости оборудования, выявление износа элементов конструкции оборудования, наличие повреждений оборудования и покрытия площадки. Проводится один раз в 3 месяца (за исключением зимнего периода): 01-10 апреля, 01-10 июля, 01-10 октября.

Результаты проведенных функциональных осмотров оборудования заносятся в журнал осмотра оборудования детских площадок (приложение).

2.4. Основной осмотр проводится в целях оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. Проводится с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев.

В ходе ежегодного основного осмотра определяются:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасности оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

3) Собственник либо пользователь детской игровой площадки, детского игрового и (или) спортивного оборудования осуществляет постоянное обслуживание детского игрового и (или) спортивного оборудования.

Обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки, а также соответствующие ремонтные работы в соответствии с техническим паспортом оборудования, нормативным документам и инструкциям производителя.

4) Мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования детского игрового и (или) спортивного оборудования и покрытий площадки включают в себя:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглащающих покрытий;

- смазку подшипников;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков, загрязнителей и т.п. );

- восстановление ударопоглащающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

-обслуживание пространства зон безопасности.

5) Ремонтные работы детского игрового и спортивного оборудования и покрытий площадки включают:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

- замену структурных элементов оборудования.

6) При обнаружении в процессе осмотра оборудования (регулярного, функционального, основного) дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования.

**5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1) Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке либо на территории, на которой установлено детское игровое и (или) спортивное оборудование, устанавливаются информационные стенды, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования.

Информационные стенды в обязательном порядке должны содержать:

- правила эксплуатации детской игровой площадки и оборудования;

- запреты, действующие на детской игровой площадке, либо на территории, на которой установлено детское игровое и(или) спортивное оборудование, в том числе возрастные и весовые ограничения использования оборудования, правила поведения, запрет на выгул домашних животных;
 - номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
 - номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о неисправности и поломке оборудования.

В целях обеспечения оказания экстренной помощи, все входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

2) В случае обнаружения нарушения технического состояния детского игрового или спортивного оборудования, а также покрытия детской игровой площадки, лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования, либо площадки, обязано принять меры к запрещению использования детского игрового или спортивного оборудования, а также детской игровой площадки.

Приложение

к Правилам содержания и эксплуатации

детских площадок, игрового и спортивного оборудования на

территории Дубровского сельского поселения

**ЖУРНАЛ**

**функционального осмотра оборудования детских площадок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата осмотра | Адрес объекта | Наименование оборудования | Результат осмотра (оценка технического состояния) | Предложения по устранению дефекта | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Правилам содержания и эксплуатации

детских площадок, игрового и спортивного оборудования на

территории Дубровского сельского поселения

**АКТ**

**установления дефектов в ходе осмотра**

**детской игровой площадки, детского игрового или спортивного оборудования**

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Собственник (пользователь)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес установки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Характеристики поверхности игровой площадки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень оборудования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Результат осмотра | Выявленные дефекты | Принятые меры | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Осмотр и проверка детского игрового оборудования подтверждает

его безопасную эксплуатацию.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

 (должность и Ф.И.О.)

 Дата осмотра «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_